

زیربرنامه **New\_Menter\_TraSST\_Source**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **توسعه دهندگان:** | **مرتضی نامور** |  |
| **تهیه کننده مستند:** | **مرتضی نامور** | |
| **تاریخ تنظیم سند:** | **22 / 02 /94** | |
| **تایید کنندگان:** |  | |
| **شماره سند:** | **MC2F018F1** | |
| **زبان برنامه نویسی:** | **Fortran 90/95** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA\_ProdDest(Dim,NC,A,Dw,MR,Cv1,Cb1,Cw1,Cw2,Cw3,Kei,WNP1,Mut,DUY,DVX,WTNP1,Dest,Prod)** | | | |
| **Dimension** | **Variable Type** | **Description** | **Intent** |
|  |  |  | **Input** |
|  | Integer | Maximum **Dim**ension of Arrays | Dim |
|  | Integer | **N**umber of Existing **C**ells | NC |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Output** |
| (1:Dim) | Real(8) | Destruction Term of Turbulence Model | Dest |
|  |  |  |  |

* 1. وظایف

در این زیربرنامه، مقدار ترم چشمه معادلات مدل گذار  محاسبه می­گردد.

* 1. تئوری و الگوریتم

ترم چشمه در مدل آشفتگی به صورت زیر می­باشد [1]:

1. 

به منظور جلوگیری از افزایش غیرفیزیکی  در نقاط سکون[[1]](#footnote-1)، منتر[[2]](#footnote-2) پیشنهاد داده است که برای ترم  در معادله مربوط به ، از یک محدود کننده[[3]](#footnote-3) مطابق رابطه زیر استفاده شود [2]:  نیز توسط روابط زیر محاسبه می­شوند:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

همانگونه که مشخص است در این زیربرنامه لازم است که مقادیر مشتق اول مولفه­های سرعت و همچنین متغیرهای آشفتگی در مرکز هر سلول معلوم باشد. محاسبه این مشتقات، در زیربرنامه Gamma\_TraSST\_GradCell صورت پذیرفته است و در این زیربرنامه از نتایج آن استفاده می­شود و به راحتی مقدار ترم چشمه در مرکز هر سلول محاسبه می­گردد.

* 1. بخش های زیربرنامه

در این قسمت، تمامی بخش­های زیربرنامه­ مطابق با شماره­گذاری موجود در برنامه کامپیوتری ارائه شده است.

1. تعیین ثوابت بکار رفته در معادلات چشمه

بدون توضیح.

1. مقداردهی اولیه به آرایه مربوط به ذخیره ترم چشمه

در این قسمت به آرایه­های مربوط به ترم چشمه مقدار اولیه صفر نسبت داده می­شود.

1. تعیین ترم چشمه در تمام سلول­ها

در این قسمت، ترم چشمه در تمامی سلول­ها محاسبه می­گردد.

1. ذخیره متغیرهای مدل گذار، چگالی و مولفه­های سرعت ضلع مورد بررسی

متغیرهای مدل گذار  و همچنین چگالی و مولفه­های سرعت ضلع مورد بررسی ذخیره می­شوند.

1. محاسبه اندازه نرخ تنش برشی
2. محاسبه ترم تولید انرژی جنبشی آشفتگی ()
3. استفاده از محدود کننده و محاسبه 

با استفاده از محدودکننده ارائه شده در رابطه ‏(2) ترم تولید انرژی جنبشی آشفتگی مورد استفاده در معادله ، محاسبه می­گردد. همچنین  نیز توسط روابط مربوطه محاسبه می گردند.

1. محاسبه ترم چشمه در تمام سلول­ها

با استفاده از رابطه ‏(1)، ترم چشمه در تمامی سلول­ها محاسبه می­گردد.

# References

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | R. B. Langtry, "A Correlation-based Transition Model Using Local Variables for Unstructured Parallelized CFD Codes," *AIAA Journal,* vol. 47, pp. 2894-2906, 2009. |
| [2] | F. R. Menter, "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications," *AIAA Journal,* vol. 32, pp. 1598-1605, 1994. |
| [3] | F. R. Menter, "Improved Two-Equation k-omega Turbulence Models for Aerodynamic Flows," *NASA TM 103975,* 1992. |

1. Stagnation Point [↑](#footnote-ref-1)
2. Menter [↑](#footnote-ref-2)
3. Limiter [↑](#footnote-ref-3)