



**زیربرنامه:**

UnVectorizeMesh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **توسعه دهندگان** | سعید شیخی |  |
| **تهیه کنندگان مستند** | سعید شیخی | |
| **تاییدکنندگان** |  | |
| **تاریخ تنظیم سند** | 10 / 08 /95 | |
| **شناسه سند** | **MC2F120F1** | |
| **زبان برنامه‌نویسی** | **Fortran 90** | |

1. وظایف

در این زیرنامه اطلاعات شبکه برابر شبکه اصلی قرار داده می‌شود و یک شبکه مانند شبکه اولیه در شروع حل ایجاد می‌شود.

1. توضیحات و تئوری­ها

بدون توضیحات.

1. بخش­های زیربرنامه

در این قسمت تمام بخش‌های زیربرنامه مطابق با شماره‌گذاری موجود در برنامه کامپیوتری ارائه شده است.

1. ذخیره تعداد اضلاع شبکه

تعداد کل اضلاع شبکه مانند تعداد اضلاع شبکه اصلی قرار داده می‌شود.

1. ذخیره مشخصات هندسی شبکه

مشخصات هندسی اضلاع شبکه مثل طول آنها برابر شبکه اصلی قرار داده می‌شود.

1. ذخیره ایندکس مربوط به اضلاع هر ناحیه

شماره اولین و آخرین ضلع برای هریک از نواحی شبکه مثل نواحی داخلی، دیوار و غیره مانند شبکه اصلی قرار داده می‌شود.